**S t a n o v i s k o**

**Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR**

**k „Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.“**

**V rámci mezirezortního připomínkového řízení jsme obdrželi výše uvedený návrh a k tomuto Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) uplatňuje následující zásadní připomínku:**

**Příloha č. 3, V. Zajištění stability stěn výkopů, bod 4.**

**Nově navrhované znění:**

***4. Svislé boční stěny strojně hloubených výkopů musí být zajištěny proti sesutí pažením nebo ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí při hloubce výkopu větší než 0,6 m. Na základě posouzení rizik geologem42) v zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první.***

**Toto nové znění by nám vyhovovalo, kdyby bylo nutné pažení až od řekněme 1,0-1,1m, ale toto asi nezměníme.**

**To co nás však zaráží je skutečnost, že z původního textu tohoto bodu 4:**

***4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené výkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem.***

**Vypadlo to podstatné, tedy že pažíme jen výkopy, do nichž mají vstupovat zaměstnanci. Jsou výkopy, do nichž zaměstnanci vstupovat nebudou a proto není důvod je pažit. Navrhovaná změna v podstatě říká, že se má pažit vše, co je strojně kopané a hlubší než 60cm!**

**Celý bod V. Zajištění stability stěn výkopů je o výkopech, do kterých mají vstupovat zaměstnanci a jsme názoru, že by to takto mělo zůstat.**

**Kontaktní osoby:**

**Ing. Pavel Ševčík Ph.D. e-mail:** [**sevcik@scmvd.cz**](mailto:sevcik@scmvd.cz) **tel: 605 205 650**

**Dr. Jan Zikeš e-mail:** [**zikes@kzps.cz**](mailto:zikes@kzps.cz) **tel: 222 324 985**

**V Praze dne 14. října 2024**

**Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA**

**p r e z i d e n t**